|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trek nr** | **Afstand** | **Omschrijving** | **Invullen door gezelschap** |
| **Zaaltrek** | -2,55 | [Zaaltrek max. 750kg] |  |
| **SL** | -1,1 |  |  |
| **Portaal** |  | Afstand is t.o.v. KK (Achterkant Manteau) | |
| **2** | 0,8 | Poot 1 |  |
| **3** | 1 |  |  |
| **4** | 1,2 |  |  |
| **5** | 1,4 | Fries 2 |  |
| **6** | 1,6 | Poot 2 |  |
| **7** | 1,8 |  |  |
| **8** | 2 |  |  |
| **9** | 2,2 |  |  |
| **10** | 2,4 | Fries 3 |  |
| **11** | 2,6 | Poot 3 |  |
| **12** | 2,8 |  |  |
| **13** | 3 |  |  |
| **14** | 3,2 |  |  |
| **15** | 3,4 | Fries 4 |  |
| **16** | 3,6 | Poot 4 |  |
| **17** | 3,8 |  |  |
| **18** | 4 |  |  |
| **19** | 4,2 |  |  |
| **20** | 4,4 |  |  |
| **21** | 4,6 | Fries 5 |  |
| **22** | 4,8 | Poot 5 |  |
| **23** | 5 |  |  |
| **24** | 5,2 |  |  |
| **25** | 5,4 |  |  |
| **26** | 5,6 |  |  |
| **27** | 5,8 |  |  |
| **28** | 6 | Fries 6 |  |
| **29** | 6,2 | Poot 6 |  |
| **30** | 6,4 |  |  |
| **31** | 6,6 | Horizonbatterij |  |
| **32** | 6,8 |  |  |
| **33** | 7 |  |  |
| **34** | 7,2 |  |  |
| **35** | 7,4 | Fries 7 |  |
| **36** | 7,6 | Fond op rails, Niet te verplaatsen! |  |
| **37** | 7,8 | Horizondoek |  |
|  |  |  |  |
| **ZL** |  |  |  |
| **ZR** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximale totale belasting per trek: | 250kg | Maximale hoogte per trek: | 14m |
| Maximale puntbelasting (onder ophangpunt): | 150kg | Treklengte (enkelbuis): | 12,4m |
| Maximale puntbelasting (tussen ophangpunt): | 100kg | Zaaltrek lengte: | 10,62m |
| Maximale belasting buiten buitenste ophangpunt: | 75kg | Zaaltrek hoogte: onderkant bovenkant: | 7,93m  8.25m |
| Maximale snelheid per trek: | 1,1m/s | Toneelhoogte: | 1,04m |